附件6

三亚市建设项目节水设计审查表

	基本情况

	项 目 业主
单位
	地址
	

	
	联系人/

电话
	

	项目名称
	

	建设地点
	

	设计单位
	

	建设性质
	新建口        改建口     扩建口

	规划用地面积
	                  m²
	建筑面积
	                m²

	预计开工时间
	
	预计竣工时间
	

	项目类型
	□民用口工业


	计划年取水量
（m³）
	

	用水情况描述（见注1）:




	序号
	项目节水设计审查内容
	审查情况

	
	
	是否有此项

（√）
	标准
	是否符合

要求（√）

	1
	用水定额
	有
	
	参照国家和地方相关技术标准
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	2
	循环冷却水系统
	有
	
	见注2
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	3
	蒸汽冷凝水回用设施
	有
	
	回用率≥60%
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	4
	工艺水回用设施
	有
	
	回用率≥60%
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	5
	景观水系统
	有
	
	参照国家和地方相关技术标准
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	6
	浇洒系统
	有
	
	参照国家和地方相关技术标准
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	7
	游泳池和水上游乐设施
	有
	
	参照国家和地方相关技术标准
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	8
	非常规水资源利用

项目（雨水、再生水或海水）
	有
	
	参照国家和地方相关技术标准
	是
	

	
	
	无
	
	-
	否
	

	9
	用水器具选用符合
国家节水器具要求
产品
	
	100%
	是
	

	
	
	
	-
	否
	

	10
	用水计量齐全
	一级安装率100%;二级安装率≥90%;三级安装率≥85%
	是
	

	
	
	
	否
	

	节水设计审查意见

	符合要求口
	不符合要求口

	设计审查意见（可加页）
	单位（盖章）： 
                                     年   月   日

	审核人

员签名
	


注1：（1）对于民用项目，应说明其具体使用功能（如住宅、写字楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、医院、旅馆、展览馆、商店和体育场馆等），并说明用水单位数（人或床位数等）；（2）对于工业项目，应说明每种产品的类型和产量以及用水量，说明每班人数；当有不同工艺时，还应说明各工艺用水情况。

注2：现行《循环冷却水节水技术规范》 中规定地表水或海水淡化水为补水水源时，循环冷却水浓缩倍数≥5;再生水为补水水源时，循环冷却水浓缩倍数≥3。浓缩倍数与冷却水水质有关，需根据项目所用水质进行研究确定，但不应小于3。

